РЕФЕРАТ 
Данная работа содержит 23 страницы, 18 литературных источников, 7 рисунков.
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Объектом исследования являются железобетонные предварительно напряжённые плиты перекрытия, изготавливаемые по безопалубочной технологии вибропрессования «Тенсиланд».
Предметом исследования являются строповочные (монтажные) узлы для данного вида плит.
Целью исследования является теоретическая проверка прочности строповочного узла для данного вида многопустотных плит, подбор арматуры для монтажной петли, определение глубины заделки монтажной петли.
Метод исследования: описательный, анализ, математический.
Результаты исследования: выполнена теоретическая проверка прочности строповочного узла плит безопалубочного формования с монтажными петлями на торцах изделия, подобраны необходимый диаметр монтажной петли, глубина заделки петли в плиту.
Степень внедрения: данная работа имеет акты внедрения в госбюджетную тему №3511 «Совершенствование методов расчёта строительных конструкций с новыми видами армирования, разработка теоретических основ оценки технического состояния и усиления конструкций эксплуатируемых сооружений», в учебный процесс кафедры строительных конструкций. 
Значимость работы: результаты работы повышают возможность более широкого применения плит безопалубочного формования.
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: дают возможность экономии арматуры при анкеровки плит между собой и кирпичными стенами.
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